Title: ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LE RICHIESTE DI CONCESSIONE EDILIZIA
Author: Comune di Modena

documenti necessari per IL PERMESSO DI COSTRUIRE e la denuncia di inizio attività

COMUNE DI SESTOLA
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 
Sportello Unico per l’Edilizia

PERMESSO DI COSTRUIRE:

1.	La richiesta di rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico per l'edilizia.

2.	Sono allegati obbligatori, in copia semplice (art. 31.11 RUE):
a	autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o, in alternativa, fotocopia semplice del documento comprovante il titolo (per le sole tombe il richiedente il permesso di costruire, deve attestare che è stato stipulato il contratto di assegnazione dell’area, oppure di essere destinatario della cessione del diritto di sepoltura);
b	estratto di mappa e certificato catastale con identificazione delle particelle oggetto d’intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi o accompagnati da autocertificazione di aggiornamento;
c	documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile oggetto d’intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, a colori ed in formato non inferiore a 15 cm x 10 cm, accompagnata da planimetria indicante i punti di presa;
d	relazione tecnica dell’intervento, contenente una dichiarazione, redatta ai sensi dell'art.481 del codice penale, con la quale il progettista abilitato assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati e al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. Tale asseverazione contiene, se necessario, anche la dichiarazione di conformità alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle norme sul contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza degli impianti, alle norme sulla limitazione dei rumori, in duplice copia;
nei casi di seguito specificamente indicati, quando il tipo di intervento li renda necessari, il soggetto avente titolo dovrà inoltre allegare i seguenti documenti, in copia semplice:
e	modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove costruzioni e di ampliamenti;
f	compilazione dell’apposito modello per il calcolo del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di disinquinamento e di ripristino, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in materia;
g	compilazione dell’apposito modello per il calcolo del contributo di costruzione relativo al costo di costruzione, per le nuove costruzioni e gli ampliamenti che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari; per gli interventi di ristrutturazione edilizia calcolo sulla base del computo metrico estimativo asseverato sulla base del listino prezzi unitari della Camera di commercio di Modena; 
h	relazione geologica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di progetto, quando sia specificamente richiesta dalle norme di legge o dagli strumenti urbanistici, in duplice copia;
i	relazione di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche, attuativa delle Direttive 85/337/CEE e 97/11CE, in materia di valutazione d’impatto ambientale;
j	documentazione di previsione di impatto acustico, redatta nelle fattispecie e sulla base di quanto previsto dall’art.10, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15;
k	autocertificazione attestante il riconoscimento, da parte della competente autorità, del possesso del requisito di operatore agricolo a titolo principale, per la costruzione in zona agricola di nuove abitazioni o di ampliamenti eccedenti il 20% della superficie utile di abitazioni esistenti, e comunque per beneficiare della relativa gratuità del provvedimento abilitativo, in alternativa copia semplice del certificato comprovante il possesso di detta qualifica;
3.	Deve essere inoltre allegata la documentazione necessaria per il conseguimento da parte dello Sportello unico per l’edilizia di tutti gli atti di assenso comunque denominati, quando prescritti, qualora non siano già stati prodotti unitamente alla richiesta. In particolare:
a	disegni di progetto necessari per l’acquisizione del parere dell’ASL (e/o dell’A.R.P.A. per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, per interventi relativi ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente, in duplice copia;
b	richiesta e disegni di progetto necessari per l'acquisizione del parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in materia, in duplice copia;
c	richiesta di approvazione, con allegati i disegni di progetto, rivolta alla Soprintendenza competente, per interventi sugli immobili vincolati ai sensi delle disposizioni di legge in materia, in triplice copia; 
d	relazione paesaggistica, per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in triplice copia; 
e	richiesta di autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue, per interventi che comportino nuovi scarichi fognari di progetto, nel rispetto del Regolamento Comunale per la costruzione e la gestione delle fognature private e comunque garantendo la piena funzionalità del sistema idraulico, in duplice copia;
f	richiesta di autorizzazione comunale all’abbattimento di essenze arboree definite ad alto fusto dalla regolamentazione comunale per l’abbattimento delle alberature che eccede la sfera della conduzione agraria, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del 9 settembre 1993, n. 228, per interventi che comportino tali abbattimenti, in duplice copia;
g	richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera, nel caso in cui sia determinata l’attività produttiva cui l’opera sarà adibita, in duplice copia;
h	richiesta di autorizzazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, per interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico o riguardanti opere relative al demanio idrico, in duplice copia;
i	richiesta di assenso della Soprintendenza competente, per interventi per i quali il P.T.P.R. e il PRG prevedano questa specifica procedura, trattandosi di aree identificate come siti di interesse archeologico, in triplice copia;
j	richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione della necessaria approvazione del piano di spandimento dei liquami, quando richiesto, per gli interventi relativi agli allevamenti zootecnici, in duplice copia.

ELABORATI DI PROGETTO (art. 31.12 RUE):

1.	Alla richiesta di rilascio del permesso di costruire devono essere allegati gli elaborati di progetto, di norma in duplice copia, oltre alle copie eventualmente da trasmettere agli enti esterni al Comune per acquisire i necessari atti di assenso comunque denominati. Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni, abrasioni o riporti.
2.	Tutti gli elaborati di progetto devono contenere l’indicazione e l’ubicazione dell’intervento, la firma del soggetto avente titolo e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti, individuando se del caso il coordinatore referente per l’intera opera.
3.	Gli elaborati di progetto richiesti, quando il tipo di intervento li renda necessari, sono:
a	planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta individuazione dell’area e dell’edificio oggetto dell’intervento;
b	rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto;
c	rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:200 o 1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti; e con la precisa indicazione della concordanza con lo stato legittimato da provvedimenti amministrativi pregressi risultanti dall’Archivio Comunale;
d	planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
e	planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle specifiche essenze arboree ed arbustive, dell’organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche;
f	piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione delle funzioni dei singoli locali e della relativa superficie utile e superficie accessoria e indicazione del rapporto aero-illuminante; per interventi sull’esistente (in unica copia), le stesse piante indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo ), quelle da costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);
g	sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due; per interventi sull’esistente, le stesse sezioni (in unica copia) indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso) e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);
h	prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi sull’esistente (in unica copia); gli stessi prospetti indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo ), quelle da costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);
i	piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all’esterno dell’edificio, la posizione delle macchine e delle apparecchiature (ove richieste da norme di legge), le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;
j	particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali e delle finiture, per i progetti di maggiore impatto sull’ambiente urbano; e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada;
k	relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti; a supporto delle scelte progettuali possono essere allegati pareri o attestazioni rilasciati da strutture tecniche qualificate;
l	progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici servizi;
m	progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti esecutivi ai sensi della L. n° 46/1990 modificata e integrata, e la relazione tecnica di cui alla L. n° 10/1991, andranno presentati, rispettivamente, prima del rilascio del permesso di costruire e prima dell’inizio dei lavori.

ELABORATI DI PROGETTO PER INTERVENTI SU EDIFICI CON VINCOLO DI TUTELA (art. 31.13 RUE):

1.	Per interventi di recupero per conservazione su edifici vincolati o tutelati, gli elaborati di progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui al precedente articolo:
a	rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie, stato e dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante;
b	rilievo dello stato edilizio, in scala 1:100, con evidenziazione degli elementi compositivi e di distribuzione interna e di facciata salienti, in scala 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le sezioni necessarie alla completa descrizione dell’organismo architettonico; con l’indicazione dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive, delle patologie edilizie, dei materiali edili e di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
c	rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un’esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti solo a restauro;
d	documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e quant’altro possa contribuire alla conoscenza dell’edificio;
e	relazione illustrativa sullo stato di conservazione dell’edificio e sulle tecniche di intervento che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture.

ELABORATI DI PROGETTO PER OPERE INFRASTRUTTURALI (art. 31.14 RUE):

1.	Per interventi relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, gli elaborati di progetto richiesti, in duplice copia, riducibili in formato UNI A4, sono:
a	planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta individuazione dell’area e dell’opera oggetto dell’intervento, ed il relativo inquadramento urbanistico;
b	rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto;
c	planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto e di tutte le altre indicazioni utili, nonché con l’individuazione delle aree e delle opere che dovranno essere cedute in proprietà pubblica o in uso pubblico;
d	profilo altimetrico generale delle opere, in doppia scala, con le indicazioni quotate di tutti gli elementi utili di riferimento e di progetto;
e	sezioni quotate, in scala appropriata, tali da descrivere compiutamente le caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in progetto;
f	particolari costruttivi, in scala appropriata, con il dettaglio dei materiali e delle modalità di posa in opera;
g	particolari esecutivi degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
h	relazione illustrativa sui criteri di progettazione e sul dimensionamento funzionale delle opere, sulle modalità e fasi della loro esecuzione, nonché sul piano di manutenzione ai sensi dell’Art. 48 della L. n° 216/1995;
i	illustrazione e certificazioni - anche direttamente fornite dal produttore - delle caratteristiche e delle prestazioni rese dai manufatti industriali impiegati.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA (1 copia):

1)	Relazione tecnico agronomica con l'indicazione dei dati catastali e provenienza dell'azienda oggetto di intervento, indirizzo e ordinamento colturale, tipo di conduzione aziendale e mano d'opera impiegata: il tutto al fine di giustificare l'intervento in base all'esigenza del fondo.

2)	Planimetrie in scala appropriata degli edifici esistenti e di quelli in progetto sull'intero fondo, con indicazione delle destinazioni d'uso con relative superfici utili e del numero dei capi allevabili.

3)	Planimetria di delimitazione del centro aziendale o eventuale copia ed estremi dell'elaborato prodotto e approvato in precedenti atti.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 31.6 RUE):

1.	Il proprietario dell’immobile o chi ha un titolo legittimante sull’immobile stesso, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta, allo Sportello unico per l’edilizia, la DIA, corredata di:
a	documenti ed elaborati progettuali in duplice copia, come precedentemente elencati;
b	relazione del progettista abilitato, che assevera, ai sensi dell'art. 481 c.p., il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e approvati, al RUE e alla valutazione preventiva ove acquisita;
c	quantificazione del contributo di costruzione, se dovuto;
d	indicazione del direttore lavori;
e	nome dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori, con la documentazione di cui all’art. 33.2 RUE.
La DIA va corredata degli stessi documenti ed elaborati progettuali occorrenti per la richiesta di rilascio di permesso di costruire, limitatamente a quelli necessari per il tipo di intervento da realizzare. Qualora l’intervento ricada nelle parti di territorio perimetrate come siti archeologici A1, A2, A3, occorre produrre la documentazione comprovante l’avvenuto controllo e/o il rilascio del nulla osta prescritti dagli artt. 18.2 RUE, 18.3 PSC, 18.4 RUE.
2.	Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo, la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso (da rendersi comunque entro i trenta giorni dalla data di presentazione della DIA), ovvero dall’eventuale decorso del termine per l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non siano favorevoli, la DIA è priva di effetti. 
3.	Rientrano nell’ipotesi di cui sopra gli interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico e architettonico, per i quali è previsto il parere obbligatorio della C.Q.. La richiesta di parere interrompe i termini di efficacia della DIA.
4.	Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo, la cui tutela non compete all’Amministrazione Comunale, il parere o l’atto di assenso va, di norma, allegato alla DIA. Qualora non sia allegato, entro dieci giorni dalla presentazione della DIA, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia richiede per iscritto il necessario assenso all’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, viene convocata una Conferenza di Servizi. In questi casi il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori decorre dal ricevimento dell’atto di assenso richiesto, ovvero dall’esito favorevole della Conferenza di Servizi. La DIA è priva di effetti se l’assenso è negato, ovvero se la Conferenza non ha esito favorevole. 
5.	Se il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, da sottoporsi all’esame preventivo di AUSL e ARPA, il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori decorre dal ricevimento dell’atto richiesto o dall’esito favorevole della eventuale conferenza dei servizi (art. 31.30 RUE).

NOTA BENE:

La scheda informativa regionale è necessaria per interventi relativi ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente, come da Del. G.R. n° 477/1995 modificata e integrata e relativi ai seguenti insediamenti produttivi:
•	attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione; 
•	attività zootecniche (allevamenti e stalle) ; 
•	attività di servizio (ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi); 
•	artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili ; 
•	attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi ecc., superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR 24 Maggio 1988 n. 215 in attuazione di Direttive CEE) ; 
•	attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri. (Deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 21.02.1995 controllata dalla CCARER il 9.03.1995 prot. n. 377/421). 
Questa scheda dovrà essere corredata degli allegati e/o relazione tecnica relativa ad eventuali aspetti produttivi ivi non direttamente compresi (per esempio scheda tecnico tossicologica di prodotti per verniciatura), dell’indicazione di sistemi atti a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro nonché la predisposizione di sistemi anticaduta per i lavori sulle coperture (si sottolinea la necessità di provvedere ad evidenziare l’eventuale inoltro della domanda di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 per nuove emissioni e/o variazione di quelle esistenti e della domanda di autorizzazione allo scarico (L. 319/76, L. 172/95, L.R. 7/83 e succ.), allo spandimento (L.R. 50/95), o delle comunicazioni/domande di autorizzazione per la gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 e succ. mod. e integr.), più 2 copie dei seguenti elaborati di progetto : 
•	estratto di PRG con evidenziato l’immobile e/o l’area dell’intervento;
•	stralcio aggiornato della mappa topografica, in scala 1:2.000, nella quale siano evidenziati, oltre all’insediamento, gli edifici prossimi e la loro altezza, nel raggio di 100 metri;
•	piante di tutti i piani e delle coperture in scala 1:100 con indicazione per i singoli locali di:
destinazione d’uso;
superficie utile netta;
rapporti di illuminazione e aerazione naturale;
dimensione delle aperture;
canne fumarie e di esalazione;
•	prospetti in scala 1:100 di tutti i lati dell’edificio;
•	sezioni in scala 1:100 in numero sufficiente alla completa comprensione dell’opera (almeno due sezioni significative con indicazione dell’altezza netta dei piani, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dell’altezza dei parapetti)
N.B. in caso di variante presentare elaborati completi di stato di fatto, progetto e tavola sinottica.
•	pianta in scala 1:100 con la disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out), l’indicazione delle aree di lavorazione e di deposito, degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie di esalazione dei prodotti della combustione;
•	planimetria in scala 1:100 o 1:200 dell’insediamento e con il tracciato delle reti fognarie interne ed esterne all’immobile, delle acque meteoriche di piazzale e delle coperture, delle acque nere, di processo e delle acque di raffreddamento, fino al ricettore finale, con indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, caditoie, fosse a depurazione biologica, degli impianti di raccolta e/o trattamento dei reflui e degli eventuali riutilizzi/ricicli, nonché dei pozzi per l’approvvigionamento idrico;
•	relazione tecnica relativa ad eventuali impianti di termoventilazione e ricambio d’aria ed elaborati di progetto;
•	relazione tecnica indicante le modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, pericolosi e non, sia solidi che liquidi, nonché degli eventuali oli esausti (caratteristiche costruttive e volume dei serbatoi sia interrati che non, indicazione dei sistemi di controllo del livello e della loro tenuta, eventuali bacini di contenimento, ecc.) ed indicazione in planimetria della collocazione dei siti di stoccaggio;
•	ubicazione e caratteristiche dei serbatoi interrati assoggettati al D.M. 20/10/98;
•	valutazione di impatto acustico riferita alle emissioni fisse (es. attività lavorative, impianti tecnologici, frigoriferi e di condizionamento, se di grandi dimensioni) e di quelle mobili (aumento traffico indotto, zone di carico e scarico, ecc.), nei confronti delle limitrofe abitazioni, redatta ai sensi della L. 447/95 e succ. mod. e integr.;
•	indicazione del tipo di fluido refrigerante utilizzato negli impianti di refrigerazione e di condizionamento, ovvero dichiarazione che il tipo di gas utilizzato è conforme al dettato della L. 549/93 “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” e succ. modifiche.
PER GLI ALLEVAMENTI SUINICOLI, BOVINI ED ALTRI:
•	relazione descrittiva dell’allevamento:
descrizione delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell’insediamento;
definizione del quadro di insieme dell’area dove insiste l’insediamento e della situazione al contorno estratto dal PRG o dal PTPR;
descrizione delle caratteristiche dell’allevamento finalizzata a fornire indicazioni circa i seguenti aspetti: la tipologia produttiva (ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); la superficie dei fabbricati utilizzati distinguendo quella non utilizzata dalla SUA; il carico animale allevato (potenzialità effettiva, potenzialità massima, n° di capi, peso vivo) avendo a riferimento le varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi idrici; il quadro riepilogativo dei quantitativi di liquami/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di animali allevate ed al tipo di stabulazione; le modalità di stoccaggio degli effluenti;
•	descrizione dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami, letami ed altri reflui sia esistenti che da realizzare conformemente ai requisiti tecnici di salvaguardia ambientale previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 3003/95 e da altri regolamenti vigenti;
•	planimetria dell’allevamento e delle reti fognarie interne ed esterne agli immobili;
•	stralcio planimetrico della CTR (scala 1:10.000/1:25.000) nel quale siano evidenziati gli elementi paesaggistico-ambientali riportati nel PTPR, presenti nelle zone dove sono ubicati l’insediamento e i terreni a disposizione per lo spandimento.
PER LE PISCINE occorre presentare la seguente documentazione (non è necessaria la Scheda Informativa Regionale):
•	sezioni e/o piante evidenzianti la pendenza della banchina perimetrale intorno alla vasca, la disposizione degli skimmer e/o canali sfioratori ed i punti di immissione e di ripresa dell’acqua;
•	relazione tecnica relativa al tempo massimo di riciclo dell’acqua al numero e tipo di prefiltri, filtri e pompe ed alle modalità di disinfezione.

La richiesta di nullaosta alla Soprintendenza Archeologica va redatta in duplice copia (indirizzata contestualmente al Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena e alla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna). Tale richiesta va consegnata al Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena (Largo Porta S. Agostino n° 337 - 41100 Modena -), che rilascia ricevuta di avvenuta presentazione.
Alla richiesta vanno allegati in duplice copia:
•	progetto dell’intervento e dell’opera da realizzare;
•	ubicazione dell’area su base catastale;
•	ubicazione dell’area su carta CTR al 10.000.
Nella richiesta deve essere, inoltre, specificata la profondità massima dello scavo (comprese le quote raggiunte da canalizzazioni, infrastrutture, micropali, ecc..).
Sarà cura del Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena trasmettere una copia della richiesta, corredata delle informazioni archeologiche note, alla Soprintendenza competente, per il rilascio del Nulla Osta.

Sono assoggettati all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del DLGS 29 ottobre 1999, n. 490 gli interventi da realizzare nei corsi d’acqua e all’interno delle fasce laterali di 150 ml dalle sponde o dal piede dell’argine dei fiumi Secchia, Panaro, dei torrenti Tiepido, Guerro, Nizzola, Grizzaga, Gherbella, Tegagna, del canale Naviglio, così come perimetrate nel PSC; gli interventi da realizzare nei corsi d’acqua e all’interno delle fasce laterali di 150 ml dalle sponde o dal piede dell’argine degli altri corpi idrici iscritti nell’elenco di cui al T.U. delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi i corpi idrici irrilevanti, compresi nell’elenco approvato con deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2000, n. 2531, esecutiva ai sensi di legge, così come perimetrate nel PSC; gli interventi da realizzare nelle zone di interesse archeologico definite come A2 dall’art. 18.3 delle presenti norme, così come perimetrate nel PSC.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai corpi idrici nei tratti tombati, oppure compresi nel sistema fognario, ai sensi del vigente Regolamento dei servizi di fognatura e degli scarichi nelle pubbliche fognature ed alle aree perimetrate dal PSC, ai sensi dell’art. 146, comma 2 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Non è inoltre necessaria per le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a)	erano classificate come zone omogenee A e B;
b)	erano ricomprese all’interno del Programma pluriennale di attuazione, anche se classificate in zone diverse da quelle di cui sopra.

Alla richiesta vanno allegati in duplice copia:
•	elaborati di progetto;
•	ubicazione dell’area su base catastale;
•	ubicazione dell’area su carta CTR al 10.000;
•	relazione tecnica di impatto ambientale;
•	documentazione fotografica.